**Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOMIX Dusche**

Unterputzmontage, Set 1/2

Wasserdicht

Artikelnummer: **790BOX**

Ausschreibungstext

Wasserdichter Unterputzkasten Set 1/2 (Rohbauset):

Für Mischbatterie für Dusche TEMPOMIX.

Einbautiefe einstellbar von 10 bis 30 mm.

30 Jahre Garantie.

Mit Betätigungsplatten Artikelnummern 790218 oder 790219 bestellen.