**Selbstschluss-Mischbatterie für Dusche TEMPOMIX**

Selbstschließend, mit Einhandsteuerung, Set 2/2

UP, wasserdicht, Griff Metall verchromt

Artikelnummer: **790218**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duscharmatur für Unterputzmontage Set 2/2 (Fertigbauset):

Vandalengeschützte Betätigungsplatte aus Edelstahl hochglanzpoliert 160 x 220 mm.

Einhand-Selbstschlussmischer für Brause TEMPOMIX 3/4".

Suizidhemmende Kappe.

Temperatureinstellung und Auslösung über den Bediengriff.

Mit Warmwasserbegrenzung (justierbar durch den Installateur).

Laufzeit ~30 Sekunden, besonders leichte Betätigung.

Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar, einstellbar.

Verdeckte Befestigungen und Vorabsperrungen G 1/2B.

Bediengriff aus Metall verchromt.

Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

30 Jahre Garantie.

Mit Unterputzkasten Art. 790BOX bestellen.