**Brausekopf RAINY**

Regenstrahl-Brausekopf

Verkalkungsarm

Artikelnummer: **708040**

Ausschreibungstext

Brausekopf.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Für eine höhere Durchflussleistung geeignet: Durchflussmengenregler entfernen.

Verkalkungsarme Düse mit Noppen.

Sanfter und umhüllender Regenstrahl.

Metall verchromt.

Anschluss G 1/2B.

Erhältlich für Wand- oder Deckenmontage.

Je nach Montageart: mit einem horizontalen Brausearm (Art.: 710040) oder einem vertikalen Brausearm (Art.: 710050) kombinieren.

30 Jahre Garantie.