**Selbstschluss-Ventil für Dusche TEMPOSTOP**

Selbstschließend, Set 2/2

Wasserdichter Unterputzkasten, Kappe Bayblend®

Artikelnummer: **749239**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschkombination für Unterputzmontage Set 2/2 (Fertigbauset):

Vandalengeschützte Betätigungsplatte aus Edelstahl hochglanzpoliert 160 x 220 mm.

Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP 3/4" für vorgemischtes Wasser.

Suizidhemmende Kappe.

Laufzeit ~30 Sekunden.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar, einstellbar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Körper aus Messing massiv.

Verdeckte Befestigungen.

Vorabsperrung G 1/2B mit Schutzfilter.

Bedienkappe aus Bayblend® verchromt.

30 Jahre Garantie.

Mit wasserdichtem Kasten Artikelnummer 749BOX bestellen.