**Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal**

Installationssystem aus Stahl für Urinal mit Schlauch 1/2"

Für Vorwandmontage

Artikelnummer: **543006D**

Ausschreibungstext

Installationssystem für Urinal mit Schlauch 1/2", Set 1/2 (Rohbauset):

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz für Vorwandmontage.

Befestigung auf Boden und in tragender Wand durch Metalldübel (im Lieferumfang enthalten).

Mittenabstand einstellbar von 95 bis 280 mm.

Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm.

Abflussrohr Ø 50 mit Steckmuffe.

Spülrohr mit Messingverschraubung 1/2" für Urinale für Anschluss mit Schlauch

Lieferung vormontiert.

Entspricht den Anforderungen der Norm NF D12-208 (Belastungstest).

Geeignet für Wandaufbau von 13 bis 120 mm.

Unterputzkasten im Lieferumfang enthalten.

Armatur konfiguriert für Spülen der Rohrleitungen, mit Schutz und Anschlusszubehör.

30 Jahre Garantie.

Mit Betätitgungsplatten Artikelnummern 430006, 430016, 430036 , 778700 oder 778707 bestellen.