**Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOMATIC 4 Urinal**

Für elektronischen Urinalspüler

Batteriebetrieb

Artikelnummer: **430PBOX**

Ausschreibungstext

Wasserdichter Unterputzkasten für elektronischen Urinalspüler, Set 1/2 (Rohbauset):

Kompatibel für Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Flansch mit integrierter Dichtung.

Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.

Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).

Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 83 mm).

Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.

Armatur konfiguriert für geschütztes Spülen der Rohrleitungen und Anschlusszubehör.

Anschluss mit Spülrohrverbinder Ø 35 (für Standard-Urinal) oder Messingverschraubung 1/2" (für Urinal mit Schlauch).

Passend dazu: Spülrohr 752430 oder 757430.

30 Jahre Garantie.

Mit Betätigungsplatte Artikelnummern 430006, 430016 oder 430036 bestellen.