**Betätigungsplatte TEMPOFLUX 2 für WC**

Druckspüler mit leichter Betätigung mit Zweimengenspülung 3l/6l

Für Wandstärke 10-60 mm - Metallverchromte Rosette

Artikelnummer: **578222**

Ausschreibungstext

Betätigungsplatte für Selbstschluss-Druckspüler TEMPOFLUX 2, Set 2/2 (Fertigbauset):

- Druckspülsystem ohne Spülkasten.

- Metallverchromte Rosette Ø 195 mit verdeckten, mechanischen Befestigungen.

- Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l.

- Besonders leichte Betätigung.

- Für Wandaufbau von 10 bis 35 mm.

- Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm.

- Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek bei 1 bar Fließdruck.

- Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II.

- 30 Jahre Garantie.

Mit Installationssystem Artikelnummern 578305DE oder 578405DE bestellen.