**Ablaufventil HYGIENA**

Ablaufventil mit gewölbtem Einlaufgitter matt schwarz

G 1 1/4B, kurzes Modell

Artikelnummer: **6110BK**

Ausschreibungstext

Hygienisches Waschtisch-Ablaufventil G 1 1/4B mit gewölbtem Einlaufgitter (ohne Wasserrückstände).

Freier Wasserablauf, ohne Zentralschraube (unterbindet Ansammlung von Rückständen und begrenzt Bakterienablagerungen).

Gitter Messing poliert verchromt Oberfläche Teflon®, Körper ABS verchromt.

Einbauhöhe mind. 1 mm, max. 2 mm.

Gemäß DIN EN 274-1.