**Elektronischer Flüssigseifenspender für Standmontage TEMPOMATIC 4**

Spender für Flüssigseife, Schaum oder hydroalk. Desinfektionslösung

Netzbetrieb, Edelstahl 1.4301 verchr., Schl. 1,2 m

Artikelnummer: **512131P**

Ausschreibungstext

Elektronischer Seifenspender für Standmontage.

Spender für Flüssigseife oder Schaumseife.

Berührungslose Auslösung: automatische Erfassung der Hände durch Infrarotsensor.

Auslauf aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 verchromt.

Verschwendungsarme Dosierpumpe.

Separate Elektronik-Box für Montage unter dem Waschtisch.

Elektronischer Seifenspender: Netzbetrieb mit Trafo 230/6 V.

Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s oder spezielle Schaumseife.

Auslauflänge: 111 mm.

Flexibler Saugschlauch 1,20 m für separaten Seifentank im Lieferumfang enthalten.

30 Jahre Garantie.

CE-Kennzeichnung.