**Magnetventil**

Für TEMPOMATIC MIX 3 und TEMPOMATIC 4 Waschtisch

Durchflussmenge einstellbar - G28 - 6 V

Artikelnummer: **479650**

Ausschreibungstext

Magnetventil mit Kolben, Durchflussmenge einstellbar.

Für TEMPOMATIC 3 Waschtisch (seit Mai 2023).

Für TEMPOMATIC 4 Waschtisch (mit Durchflussmengenregler).

Betrieb 6 V.

Maße: 36 + 38 mm, G28 x 1,5.