**WC MONOBLOCO S21 mit Spülkasten**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 matt schwarz

Artikelnummer: **110390BK**

Ausschreibungstext

Bodenstehendes Tiefspül-WC mit Spülkasten, Zweimengenspülung 3l/6l.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301. Materialstärke: 1,5 mm.

Oberfläche aus Teflon® matt schwarz.

Tiefgezogenes Becken ohne Schweißnähte für optimale Hygiene.

Mit verdecktem, umlaufenden Spülrand. Spülwasseranschluss verdeckt von unten oder Aufputz seitlich (rechts/links).

Abgang innenliegend waagerecht oder senkrecht. Mit PVC-Ablaufrohr.

Mit Bohrungen für WC-Sitzbefestigung. Durch Edelstahlstopfen matt schwarz verschlossen für den Fall einer Nutzung ohne WC-Sitz.

Schnelle Montage: 2 Revisionsöffnungen mit TORX-Sicherheitsschrauben.

CE-Kennzeichnung. Spülverhalten mit Spülmenge 4 l gemäß EN 997.

Gewicht: 21 kg.

30 Jahre Garantie.