**Hygiene-Strahlformer BIOSAFE M24x1AG**

1 Stück

Artikelnummer: **922640**

Ausschreibungstext

Hygiene-Strahlformer BIOSAFE M24 x 1 AG, für Produktreihen 2564, 2565 und 2640.

Ohne Sieb oder sonstige Wasserdurchtrittsöffnungen.

Durchflussmenge 5 l/min.

Keine Wasserstagnation im Inneren des Strahlformers möglich, begrenzt Bakterienwachstum.

Wasserführende Teile aus Hostaform® (kalkabweisendes Material).

Verchromter Messingring

Lieferumfang: ein Stück.

Für ein ansprechendes Strahlbild ohne Spritzer sollte der Strahlformer nur auf Armaturen mit Durchflussmengenbegrenzung montiert werden.