**Hygiene-Strahlformer BIOSAFE M16,5x1AG**

1 Stück

Artikelnummer: **922660**

Ausschreibungstext

Hygiene-Strahlformer BIOSAFE M16,5 x 1 AG, für Produktreihen 2920 und 2664/2665.

Ohne Sieb oder sonstige Wasserdurchtrittsöffnungen.

Durchflussmenge 5 l/min.

Keine Wasserstagnation im Inneren des Strahlformers möglich, begrenzt Bakterienwachstum.

Wasserführende Teile aus Hostaform® (kalkabweisendes Material).

Lieferumfang: ein Stück.

Für ein ansprechendes Strahlbild ohne Spritzer sollte der Strahlformer nur auf Armaturen mit Durchflussmengenbegrenzung montiert werden.