**Aufsatzbecken UNITO**

Edelstahl 1.4301 matt schwarz - Zur Platzierung auf Tischplatte

Artikelnummer: **121810BK**

Ausschreibungstext

Aufsatzbecken zur Platzierung auf bauseitiger Tischplatte, 395 x 405 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Materialstärke: 1,2 mm.

Oberfläche aus Teflon® matt schwarz.

Kanten abgerundet.

Mit Hahnloch Ø 35 mittig.

Ohne Ablaufventil. Ergänzung mit Ablaufventil mit schwarzer Oberfläche (6110BK) oder Ablaufventil mit verchromter Oberfläche (6110) möglich.

Ohne Überlauf.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 3,6 kg.

30 Jahre Garantie.