**Waschtisch AQUEDUTO für Wandmontage**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 matt schwarz - mit verdecktem Ablauf

Mit Hahnloch Ø 35 mittig

Artikelnummer: **121150BK**

Ausschreibungstext

Waschtisch für Wandmontage, 700 x 440 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Materialstärke: 1,2 mm.

Oberfläche aus Teflon® matt schwarz.

Kanten abgerundet.

Mit Hahnloch Ø 35 mittig.

Mit Ablaufventil 1 1/4".

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial und Wandkonsolen.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 12 kg.

30 Jahre Garantie.