**Auslauf fest**

H. 45 L. 150

Artikelnummer: **943151**

Ausschreibungstext

Flacher, fester Auslauf Ø22 Messing verchromt.

Auslauf H. 45 L. 150 mit Strahlregler vormontiert und Mutter 3/4".

Geglättete Innenflächen zur Begrenzung von Bakterienablagerungen.

Für wandmontierte Spültisch-Mischbatterien der Reihen 2456 und 794350.