**WC-Druckspüler Set TEMPOFLUX 3 AB**

WC-Druckspüler Set mit Antiblockiersicherheit

Hinterwandmontage 200 mm mit Rohr

Artikelnummer: **763266**

Ausschreibungstext

Druckspüler: direkter Anschluss an Leitungsnetz.

Für Wandstärke ≤ 200 mm.

Besonders leichte Betätigung.

Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes.

Spülzeit ~7 Sekunden.

Rohrunterbrecher.

Vorabsperrung mit Durchfluss-/Spülmengeneinstellung, Auslösemodul und Kartusche integriert und über Versorgungsraum zugänglich.

Bedienelement aus Metall verchromt.

Stoßfester Mechanismus.

Anschluss von oben G 3/4B.

Geräuschpegel gemäß DIN-EN 12541 Klasse II.

Gewindestange zuschneidbar.

Versorgungsanschluss: freier Innendurchmesser Ø mindestens 20 mm.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.

Mit PVC-Spülrohr Ø 32.

Geeignet für Regenwasser.

Geeignet für spülrandlose WCs ohne Durchflussbegrenzer und für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.