**Elektronisches Ventil TEMPOMATIC**

Netzbetrieb

Für Panneelmontage, ohne Auslauf

Artikelnummer: **447100**

Ausschreibungstext

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Paneelmontage

Netzbetrieb mit Magnetventil G 3/8B.

Trafo 230/12 V.

Externe Elektronik-Box IP65.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Erfassungsabstand einstellbar.

Programmierbare Hygienespülung (Werkseinstellung ~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Befestigung auf Paneel mit 1 bis 12 mm.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.