**Elektronik-Box**

Für Urinal TEMPOMATIC Hinterwandmontage

12 V ohne Trafo

Artikelnummer: **428112**

Ausschreibungstext

Elektronik-Box.

Für Einzelurinal.

Für Urinalarmatur TEMPOMATIC, Hinterwandmontage.

Betrieb 12 V.

Trafo nicht im Lieferumfang enthalten.

Maße: 105 x 105 x 60 mm.