**Selbstschluss-Kartusche**

Für TEMPOMIX Waschtisch

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: **743796**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Kartusche für Waschtischarmatur TEMPOMIX.

Für Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX zur Wandmontage, Typ 796000, 796838,797000,798152 (altes Design vor 02/2018).

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.