**Selbstschluss-Kartusche für WC**

für WC-Spülarmatur TEMPOFLUX

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: **743762**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Kartusche für WC-Spülarmatur TEMPOFLUX.

Mit Bedienelement für besonders leichte Betätigung.

Für WC-Spülarmatur 3/4" für Unterputzmontage.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek. bei 1 bar Fließdruck.