**Waschplatz-Spiegelkombination 4-in-1**

Spiegel, Händetrockner, elektr. Seifenspender und Ventil

Finish melaminiert matt schwarz u. Edst. – 600 mm

Artikelnummer: **510203**

Ausschreibungstext

Waschtisch-Spiegelkombination mit 4 Funktionen: Spiegel, elektronische Seifenspender, Ventil und Händetrockner.

Design-Spiegelkombination mit Oberfläche melaminiert matt schwarz und Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Berührungslose Betätigung für eine verbesserte Hygiene: Seifenspender, Ventil und Händetrockner mit automatischer Präsenzerfassung durch Infrarotsensor.

Schnelle und einfache Montage:

- Ein Elektronik-Anschluss für alle Funktionalitäten: Netzbetrieb 230 V~ / 50-60 Hz.

- Anschluss an die Versorgungsleitungen von oben oder innerhalb des Schranks.

- Wasseranschluss G 3/8B.

- Verdeckte Befestigungen. Waschplatz-Kombination mit Edelstahlschrauben für Massivwand oder Holzverstärkung.

- Verstellbare Scharniere.

Modul mit 4 Funktionen:

Spiegelglas Materialstärke 4 mm und Glasleiste schwarz mit Leuchtpiktogrammen.

Elektronischer Seifenspender:

- Verschwendungsarme Dosierpumpe.

- Seifentank mit großem Fassungsvermögen: 5 Liter.

- Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s oder spezielle Schaumseife geeignet.

Elektronisches Waschtisch-Ventil\*:

- Totraumfreies Magnetventil.

- Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

- Verkalkungsarmer Strahlregler.

- Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

- Vorabsperrung.

Luftstrom-Händetrockner:

- Ultraschneller Händetrockner.

- Luftstrom mit 360 km/h. Luftdurchsatz: 36 l/Sekunde.

- Geringer Energieverbrauch: 704 W.

- Geräuschpegel: 74 dBA.

- Schutzklasse I, IP23.

- 3 Jahre Garantie.

Beleuchtung des Waschtisches durch LED-Leiste.

Antivandalismus-Ausführung mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel.

Antiblockiersicherheit: automatische Abschaltung bei ununterbrochener Nutzung.

Aufbewahrungsregal integriert.

Mehrere Spiegelkombinationen miteinander verbindbar, um eine Spiegelwand zu schaffen: Verbindungsschrauben im Lieferumfang enthalten.

Maße: 600 x 223 x 1.000 mm.

Gewicht: 29 kg.

Waschplatz-Kombination mit 30 Jahren Garantie.

CE-Kennzeichnung.

\* Planen Sie einen Vormischer PREMIX ein.