**Kartusche für Selbstschlussventil**

für TEMPOFLUX 2 WC

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: **743622**

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für WC-Druckspüler TEMPOFLUX 2.

Für WC-Spülarmatur Unterputzmontage oder mit Installationssystem.

Einbautiefe 10-35 mm.

Durchflussmenge einstellbar.

Laufzeit ~7 Sekunden.