**Elektronisches Waschtisch-Ventil TEMPOMATIC 5**

Batteriebetrieb, für Wandmontage

Auslauf L. 150

Artikelnummer: **449406**

Ausschreibungstext

Elektronisches Waschtisch-Ventil für Wandmontage:

Betrieb durch 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Körper aus Metall verchromt.

Für Wandmontage.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.