**Thermostatkartusche für Brause-Mischbatterien**

Sequentielle SECURITHERM Thermostatkartusche

Für Mischbatterien H9631/H9633

Artikelnummer: **N962**

Ausschreibungstext

Sequentielle Thermostatkartusche für Brause-Thermostatarmatur für Unterputzmontage.

SECURITHERM Kartusche für Mischbatterien Art. H9631/H9633.