**Thermostatkartusche für Brausearmaturen**

Sequentiell gesteuerte SECURITHERM Thermostatkartusche

Für Mischbatterien H9630/H9640

Artikelnummer: **N963**

Ausschreibungstext

Sequentiell gesteuerte Thermostatkartusche für Brause-Thermostatarmaturen für Aufputzmontage.

SECURITHERM Kartusche für Mischbatterien der Reihe H9630/H9640.

Ersetzt die Kartusche Art. N9630.