**Ventil für Sicherheitsausstattungen**

Messingventil vernickelt

Für wandmontierte Duschen für Unterputzmontage

Artikelnummer: **2634V**

Ausschreibungstext

Ventil G 1 x G 1 für Notduschen.

Messingventil vernickelt für wandmontierte Duschen für Unterputzmontage der Art. 9108.