**Flüssigseifenspender**

Flüssigseifenspender für Montage über Versorgungsraum

Edelstahl Werkstoff 1.4301 poliert

Artikelnummer: **729170**

Ausschreibungstext

Seifenspender für Wandmontage.

Ausführung für Montage über technischen Versorgungsraum, Hinterwandmontage bis 190 mm Wandstärke.

Flüssigseifenspender.

Körper und Bedienkappe aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 poliert.

Tropfarmes System (für wässrige Lösungen geeignet).

Für separaten Seifentank (nicht im Lieferumfang enthalten), mit flexiblem Saugschlauch L. 1,20 m.

Seifenspender für Wandmontage mit 30 Jahren Garantie.