**Waschtisch-Ablaufventil mit wasserlosem Geruchsverschluss**

Ablaufventil mit Membran

Weißes Ablaufventil

Artikelnummer: **621W**

Ausschreibungstext

Waschtisch-Ablaufventil mit wasserlosem Geruchsverschluss G 1 1/4B.

Ablaufventil mit Membran, die das Aufsteigen von Gerüchen verhindert.

Ohne Wasser als Geruchsverschluss: Haube und Kelch mit Membran von oben abnehmbar.

Reinigungsfähige und austauschbare Membran.

Haube, Membrankorb und Körper aus Polypropylen weiß, Membran aus Silikon.

Ablaufleistung (EN274): 36 l/min.

Ablaufventil kürzbar.

Nicht geeignet für Waschtische mit Überlauf.

30 Jahre Garantie.