**Elektronischer Flüssigseifenspender TEMPOMATIC 4**

Spender für Flüssigseife, Schaum oder hydroalk. Desinfektionslösung

Batteriebetrieb, Edst. verchromt, 1,2 m Schlauch

Artikelnummer: **512136P**

Ausschreibungstext

Elektronischer Seifenspender für Standmontage.

Spender für Flüssigseife, Schaumseife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung.

Berührungslose Auslösung: automatische Erfassung der Hände durch Infrarotsensor.

Auslauf aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 verchromt.

Verschwendungsarme Dosierpumpe.

Separate Elektronik-Box für Montage unter dem Waschtisch.

Elektronischer Seifenspender: Batteriebetrieb.

Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s oder spezielle Schaumseife.

Auslauflänge: 111 mm.

Flexibler Saugschlauch 1,20 m für separaten Seifentank im Lieferumfang enthalten.

Elektronischer Seifenspender für Standmontage mit 30 Jahren Garantie.

CE-Kennzeichnung.