**Duschkombination TEMPOSTOP mit 2 Betätigungsknöpfen**

Selbstschließend, mit Antiblockiersicherheit (AB)

Hinterwandmontage 200 mm, AB, 2 Betätigungsknöpfe

Artikelnummer: **747210**

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschkombination für Hinterwandmontage:

Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP G 1/2B.

Für Wandstärke ≤ 200 mm.

Laufzeit ~15 Sekunden.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Mit 2 Betätigungsknöpfen: 1 Knopf für Mischwasser und 1 Knopf für Kaltwasser.

Brausekopf ROUND verchromt und vandalengeschützt mit automatischem Durchflussmengenregler.

Betätigungsknöpfe aus Metall verchromt.

Verdeckte Befestigung und Verdrehsicherung.

Gewindestangen zuschneidbar.

Antiblockiersicherheit AB: Das Wasser fließt erst nach Loslassen des Betätigungsknopfes.

30 Jahre Garantie.