**Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOMATIC 4 Dusche**

Batteriebetrieb, Set 1/2

Wasserdichter Unterputzkasten

Artikelnummer: **443PBOX**

Ausschreibungstext

Wasserdichter Unterputzkasten für TEMPOMATIC 4 Dusche Set 1/2 (Rohbauset):

Flansch mit integrierter Dichtung.

Spülwasseranschluss außerhalb des Kastens und Wartung von vorne.

Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).

Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkastens beträgt mindestens 93 mm).

Vorabsperrung mit Durchflussmengeneinstellung, Filter, Rückflussverhinderer und Elektronik integriert und von vorne zugänglich.

Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.

30 Jahre Garantie.

Mit Betätigungsplatte Artikelnummer 443218 bestellen.