**Bedienelement für TEMPOFLUX 2 Einmengenspülung 6 l**

Für WC-Spülung TEMPOFLUX 2 Einmengenspülung

Artikelnummer: **762BUT6**

Ausschreibungstext

Bedienelement für spülkastenlosen Druckspüler TEMPOFLUX 2 mit Einmengenspülung 6l.

Verdeckte Schraubbefestigung.

Ø 65 mm.