**Elektronische Waschtisch-Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 5**

Netzbetrieb m. UP-Netzteil, für Wandmontage

Hinterwandmontage, L. 180, Elektronik integriert

Artikelnummer: **499410**

Ausschreibungstext

Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Wandmontage:

Netzbetrieb 230/6 V mit Unterputznetzteil.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Hygienespülung (~60 Sekunden alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Körper aus Metall verchromt.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Seitlicher Mischhebel mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

Geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.