**Schamwand für Urinalrinne L**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - H. 1.020 mm

Artikelnummer: **100910**

Ausschreibungstext

Schamwand für Urinalrinne L für Fußbodeneinbau.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 3 mm.

Wird direkt auf der Urinalrinne an der gewünschten Stelle befestigt.

Nur montierbar auf Urinalrinnen L für Fußbodeneinbau Art. 130200, 130210 und 130220.

Gewicht: 3,90 kg.

30 Jahre Garantie.