**Schamwand für Urinalrinne LP**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert - H. 770 mm

Schamwand für Urinalrinne LP

Artikelnummer: **100920**

Ausschreibungstext

Schamwand für Urinalrinne LP bodenstehend.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 3 mm.

Wird direkt auf der Urinalrinne an der gewünschten Stelle befestigt.

Nur montierbar auf Urinalrinnen LP bodenstehend Art. 130300, 130310 und 130320.

Gewicht: 2,75 kg.

30 Jahre Garantie.