**UP-Anschlussmodul**

Netzbetrieb, Set 1/2

Artikelnummer: **484012**

Ausschreibungstext

Anschlussmodul, Rohbauset:

Für Anschluss einer wandmontierten Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4.

Geeignet für Netzbetrieb 230/6 V.

Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).

Geeignet für Wandstärken von 0 bis 35 mm.

Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.

30 Jahre Garantie.

Mit Artikelnummern 493500 oder 493400 bestellen.