**Vandalengeschützte Betätigung Hinterwandmontage ≤ 200 mm**

Für Dusche oder Waschtisch Hinterwandmontage

Artikelnummer: **749TC200**

Ausschreibungstext

Vandalengeschützte Betätigung Hinterwandmontage ≤ 200 mm aus verchromtem Metall.

Verdrehsicherung und Kontermutter.