**Handlauf T-Form Basic, weiß**

Edelstahl pulverbeschichtet weiß

Ø 32

Artikelnummer: **35440W**

Ausschreibungstext

Handlauf T-Form Basic Ø 32, für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Rohr Edelstahl pulverbeschichtet weiß.

Maße: 1.150 x 500 mm.

Verdeckte Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch aus Edelstahl.

CE-Kennzeichnung.

30 Jahre Garantie.