**Winkelgriff 135° ECO glänzend, 220 x 220 mm**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert, 2 Befestigungspunkte

Ø 25, sichtbare Befestigungen

Artikelnummer: **550**

Ausschreibungstext

Winkelgriff 135° ECO Ø 25 für bewegungseingeschränkte Personen.

Haltegriff aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert.

Maße: 220 x 220 mm.

Sichtbare Befestigungen durch Dreiloch-Wandflansch aus Edelstahl.

30 Jahre Garantie.