**Komfort-Rückenlehne für WC**

Gestell aus hochwiderstandsfähigem Nylon glänzend weiß

Polyurethan schwarz

Artikelnummer: **510629N**

Ausschreibungstext

Komfort-Rückenlehne für WC, für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Mit Gestell aus hochwiderstandsfähigem Polyamid (Nylon) weiß.

Weiche Rückenlehne für WC aus Polyurethan.

Rohr Ø 32.

Verdeckte Befestigungen durch Sechsloch-Wandflansch und Rosette, Ø 73.

Maße: 150 x 575 x 173 mm.

30 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.