**Wandhaken rund, Dreifachhaken Edelstahl hochglanzpoliert**

Edelstahl 1.4301 hochglanzpoliert und verchromt

Artikelnummer: **303D**

Ausschreibungstext

Garderobenleiste mit Dreifachhaken.

Garderobenhaken für Wandmontage.

Oberfläche Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert und verchromt.

Verdeckte Befestigungen.

Maße: Ø 65 x 345 x 58 mm.

30 Jahre Garantie.