**Eck-Vorhangstange**

Verstellbar durch Drehen der Stange

Länge 0,70 bis 0,90 m

Artikelnummer: **362**

Ausschreibungstext

Ausziehbare Eck-Vorhangstange für Dusche.

Stange für Eck-Duschvorhang aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert.

Rohr mit Durchmesser Ø 20 und 16, Stärke 1 mm.

Länge von 0,70 m bis 0,90 m beidseitig verstellbar.

Länge durch einfaches Drehen der Stange verstellbar.

30 Jahre Garantie.