**Duschsystem mit Einhebelmischer**

Einhebelmischer mit langem Bedienhebel

Mit S-Anschlüssen STOP/CHECK

Artikelnummer: **2539KIT**

Ausschreibungstext

Duschsystem mit Einhebelmischer.

Set mit Brausearmatur mit klassischer Keramikkartusche Ø 40.

Mischbatterie mit mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Durchflussmenge begrenzt auf 9 l/min bei 3 bar.

Körper aus Messing verchromt und Betätigung mit langem Bügelgriff.

Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.

Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.

• Handbrause (Art. 813) auf verchromter Brausestange mit Brauseschieber und Seifenablage (Art. 821) und Brauseschlauch (Art. 834T1).

• Fallsicherung für Handbrause (Art. 830).

Mischbatterie besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Mischbatterie geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Duschsystem mit 30 Jahren Garantie.