**Siphon**

Mit horizontalem Abgang

Messing verchromt

Artikelnummer: **517000**

Ausschreibungstext

Flaschensiphon mit waagerechtem Abgang:

Anschluss G 1 1/4.

Waagerechter Abgang Ø 32 mit Mutter.

Sperrhöhe 50 mm.

Messing verchromt.

30 Jahre Garantie.