**Flexible Schläuche G 3/8 aus PEX**

M 10x1, L.420 mm

2 Stück

Artikelnummer: **FLEXPEX2**

Ausschreibungstext

Flexible Schläuche G 3/8 M10x1 L.420 mm edelstahlumflochten mit Inliner aus PEX Ø 6, für Anschluss an Armatur.

Beständig gegenüber chemischen und thermischen Desinfektionen: Maximaltemperatur kurzzeitig 90° (65°C empfohlen).

Versorgungsdruck: 10 bar maximal.

Verpackungseinheit 2 Stück.