**Handbrause G 1/2B 1-strahlig verchromt**

Ø 100, Anti-Kalk

Artikelnummer: **815**

Ausschreibungstext

Handbrause G 1/2B Ø 100.

Brausekopf aus ABS verchromt.

1-strahlig: Regenstrahl.

Anti-Kalk: Leichte Entkalkung per Hand durch Reiben auf den Noppen.