**Handbrause G 1/2B 5-strahlig verchromt**

Ø 100, Anti-Kalk

Artikelnummer: **813**

Ausschreibungstext

Handbrause G 1/2B Ø 100.

Brausekopf aus ABS verchromt.

5-strahlig: Regenstrahl, Massage, Softstrahl, Regen + Massage, Regen + Soft.

Anti-Kalk: Leichte Entkalkung per Hand durch Reiben auf den Noppen.