**Schnellschluss-Ventil MONOFOOT**

Fußbetätigung

Wandmontage

Artikelnummer: **736102**

Ausschreibungstext

Schnellschluss-Ventil für Waschtisch, Fußbetätigung:

Automatisch schnellschließend.

Pedal kann zur Fußbodenreinigung hochgeklappt werden.

Pedalhöhe justierbar.

Mit 4 Befestigungsschrauben.

Anschluss an kaltes oder vorgemischtes Wasser.

Für Wandmontage G 1/2B.

30 Jahre Garantie.