**Gussauslauf starr**

L. 140 mm, H. 120 mm

Standmontage

Artikelnummer: **981142**

Ausschreibungstext

Auslauf L. 140 mm, H. 120 mm, G 1/2B.

Verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 3 Edelstahlschrauben.

Messing massiv verchromt.

Verkalkungsarmer Strahlregler eingestellt auf 3 l/min.

30 Jahre Garantie.